**Общество с ограниченной ответственностью**



**«АВТ Кубань»**

**Официальный дилер HINO**

[www.avtmotors.ru](http://www.avtmotors.ru), [www.avtkuban.ru](http://www.avtkuban.ru)

Тел.: +7 (861) 234-2332

Моб.: +7 (989) 198-2483

E-mail: [fedorenko@avtmotors.ru](mailto:fedorenko@avtmotors.ru)

**Уважаемые господа!**

ООО «АВТ Кубань» является официальным дилером HINO (Toyota group)

Мы предлагаем своим клиентам продажу автомобилей, гарантийное и сервисное обслуживание, продажу оригинальных запасных частей и масел.

**Предлагаем Вашему вниманию самосвал Hino 700 + прицеп самосвальный 85651-11-310**



**Стоимость автопоезда (самосвал + прицеп) составляет 4 600 000 руб. с учетом НДС.**

2013 г.в., пробег 260-290 т. км (прицепы 210 - 240 т. км)

Покупались и обслуживались у оф. дилера Hino (заказ-наряды в наличии)


Состояние хорошее.

С основными техническими характеристиками Вы можете ознакомиться в приложении.

С уважением,

Менеджер отдела продаж

ООО «АВТ Кубань» Федоренко А.В.



|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Тип транспортного средства | 655191 |
| Шасси транспортного средства | HINO 700 FS1ELVD-QPR |
| **Габаритные размеры, мм** | |
| - длина | 8182 |
| - ширина | 2550 |
| - высота | 3352 |
| База, мм | 3655+1310 |
| Колея передних / задних колес, мм |  |
| **Показатели масс:** | |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 13420 |
| Грузоподъемность | 17130 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 30700 |
| - на переднюю ось | 6100 |
| - на заднюю тележку | 24600 |
| **Самосвальная платформа:** | |
| Объем, м3 | 16.5 |
| Угол опрокидывания платформы, град | 50 |
| Направление разгрузки | Назад |
| Устройство опрокидывания кузова | гидравлическое, телескопический гидроцилиндр |

Прицеп самосвальный предназначен для перевозки различных сыпучих, строительных, промышленных грузов.


Самосвальная прицепа: платформа стальная, коробчатого типа. Исполнение платформы с задней разгрузкой с верхней навеской борта.

Запоры заднего борта автоматические.

Опрокидывающее устройство прицепа гидравлическое с приводом от насоса через коробку отбора мощности тягача. Управление подъемом электропневматическое из кабины.

|  |  |
| --- | --- |
| **Список оборудования ХИНО (HINO) 700, Япония:** | Стандарт |
| Количество сидений – | 2 (Два) |
| Сиденье водителя: пеноуретановая подложка, с подголовником, с подлокотниками, с поясничным упором, регулируемое в 4-х направлениях, с тканевой обивкой, с подогревом и пневматической подвеской |  |
| Пассажирское сиденье: пеноуретановая подложка, высокая спинка, тканевая моющая обивка |  |
| Ремни безопасности: 3-х точечные для водителя и пассажира | + |
| Стеклоподъемники электрические на двух дверях | + |
| Кондиционер | + |
| Солнцезащитный козырек/верхняя консоль со стороны водителя и пассажира | +/+ |
| Стеклоочистители 3шт. электрические, 2 скорости работы, есть прерывистый режим. | + |
| Зеркала заднего вида с электрическим обогревом | + |
| Бордюрное зеркало, бордюрное зеркало боковое | +/+ |
| Спальное место. | + |
| Лампа освещения (флуоресцентного типа) | + |
| Электрическая блокировка дверей | + |
| ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ  Метрическая система измерения. | + |
| Спидометр, одометр, тахометр | + |
| Радио | + |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  Бортовая сеть 24В. | + |
| АКБ 2×12В, последовательное соединение 170А·ч. | + |
| Противотуманные фары передние и задние. | + |
| Зуммер движения задним ходом. | + |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  Коробка отбора мощности, Блокировка дифференциала полная автоматическая | +/+ |
| Задний бампер | + |
| Задний буксирный крюк | + |
| Запасное колесо | + |

|  |
| --- |
| **ПРИЦЕП Самосвальный 85651-11-310** |



|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| **Модель прицепа** | **85651-11-310** |
| **Габаритные размеры, мм** |  |
| - длина | 7960 |
| - ширина | 2550 |
| - высота | 3115 |
| База, мм | 3600 |
| Колея, мм | 1850 |
| **Показатели масс:** |  |
| Масса снаряженного транспортного средства (с надставными бортами), кг | 5800 |
| Грузоподъемность (с надставными бортами), кг | 15000 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 20800 |
| - на переднюю ось | 10400 |
| - на заднюю тележку | 10400 |
| **Платформа:** |  |
| Объем, м3 | 12 |
| Внутренние размеры платформы (с надставными бортами) мм | 5200х2270х1100 |

Прицеп самосвальный предназначен для перевозки различных сыпучих, строительных, промышленных грузов.

Самосвальная прицепа: платформа стальная, коробчатого типа. Исполнение платформы с задней разгрузкой с верхней навеской борта.

Запоры заднего борта автоматические.

Опрокидывающее устройство прицепа гидравлическое с приводом от насоса через коробку отбора мощности тягача. Управление подъемом электропневматическое из кабины.